安康市妇幼保健院云桌面项目采购文件

[bookmark: _GoBack]安康市妇幼保健院云桌面项目包含：1.云桌面管理软件1套（80个终端授权）。2.云桌面管理服务器（国产化）1台。3.云桌面胖终端15台。4.配套的显示器和键盘鼠标15套。具体项目参数如下：
一、云桌面管理软件（数量：1套）：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]1、提供不少于80套的云桌面授权。
2、兼容主流操作系统，包括windows、麒麟、统信等国产操作系统，提供详细兼容列表。
3、系统自带云盘服务，无需额外增加软件或系统授权，即可实现用户数据在不同系统桌面或者PC电脑上数据漫游及共享，可设置分享文件的访问权限，如是否可编辑、是否允许二次分享等，要求云盘支持数据加密，并且能跨系统使用（windows、麒麟、统信等）。
4、系统内置初始化及关键功能配置向导，当服务器或服务器集群在第一次部署或常用操作日常配置时，平台均可提供简化步骤的向导操作，有效防止用户误操作。需提供完整界面的截图，保留中标后测试的权利；
5、同一个管理平台下支持创建或导入不同类型桌面镜像文件，既能够支持为多架构桌面设置专属镜像模板，也可以为多架构桌面云绑定通用镜像模板，多种模板策略按需选择。
6、支持多种还原模式，不还原、系统盘单独还原及全盘还原模式，且在管理平台侧进行统一设置。
7、客户端支持在线管理平台认证，AD认证，离线本地认证，支持管理平台配置终端离线使用天数。
8、为了便于应用的管理与发布，桌面云平台应提供应用商城功能，可以将应用软件上传进行管理并绑定至特定的桌面池，用户可以通过桌面自带的应用助手获取应用列表，支持自动/手动下载安装应用软件；支持桌面管理平台将命令或附件下发到指定终端或桌面，实现远程运维；
9、支持以终端分组为单位批量进行终端控制，开机或关机、导出终端、定时清理超过保留期限仍未被分配终端信息、转移终端分组。
10、具备灵活的策略下发规则，策略授权对象包括但不限于用户、用户组、桌面、桌面池、桌面池分组、终端、终端分组、OU等，支持设置策略优先级及生效时间。
11、支持离线可用，网路中断后，不影响桌面的正常使用。支持管理员对应用进行使用优先级设置，对高优先级应用进行加速保障，在终端处于资源紧张状态下，依然保证特有重点应用的流畅度。
12、支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端IP 和MAC、终端版本等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。
13、为防止普通用户安装使用违规应用软件，管理员可通过设置进程名、文件或目录来实现桌面云违规软件的控制，从而达到防止用户滥用非法的违规软件的效果。
14、为限制通过文件外发导致信息泄露的情况，要求具备提供包含USB管控、敏感文件类型配置、审批节点配置、文件传输撤回/转让、文件下载等管控能力，支持通过审计中心查看文件流程统计和下载监控信息。
15、满足大规模并发需求，桌面云控制器具有较高的扩展性，支持集群化部署并且不限制具体数量，实现多控制器的自动负载均衡。任意一台故障不影响用户的链接。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]二、国产化服务器参数（数量：1台）
1、采用国产化处理器，性能≥8核8线程 主频≥3.0GHz 睿频≥3.6GHz。
2、要求配置内存 ≥64G、DDR4 ，硬盘配置≥1TB（固态硬盘）。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]3、配置USB2.0接口 ≥ 5个，VGA显示接口 ≥ 1个，HDMI显示接口 ≥ 1个，千兆网口 ≥ 1个。
4、提供终端CCC中国国家强制性产品认证证书复印件和CQC中国节能认证证书复印件，需加盖投标人印章。
三、终端参数（15台）
1、软硬件一体化设备，内置终端操作系统和软件，提供终端操作系统软件著作权证书复印件，需加盖投标人印章。
2、处理器性能不低于 8核12线程，最高4.4GHz。
3、配置内存容量≥8G 最大可支持32G，硬盘配置≥512GB，最大1T（固态硬盘）。
4、配置USB接口 ≥ 9个，type-c接口 ≥ 1个，VGA显示接口 ≥ 1个，HDMI显示接口 ≥ 1个，DP显示接口 ≥ 1个，千兆网口 ≥ 1个，音频输入输出口 ≥ 2对。
5、提供终端CCC中国国家强制性产品认证证书复印件和CQC中国节能认证证书复印件，需加盖投标人印章。
6、支持新终端联网后自动发现管理平台，不需要手动配置管理服务器IP地址，自动加入终端分组，继承分组特性，身份验证后即可登录桌面云。
四、显示器参数 (15台)
1. 面板类型：VA 广视角面板，屏幕尺寸 23.8 英寸，屏幕比例 16:9
2. 分辨率：≥1920×1080（FHD 全高清）
3. 刷新率：≥100Hz
4. 亮度：≥250cd/m²
5. 色域：≥99% sRGB 色域覆盖
6. 可视角度：水平 / 垂直≥178°/178°
7. 响应时间：≤14ms
8. 背光类型：WLED，三边微窄边框设计
9. 色深：8bit，显示色彩 1670 万色
10. 护眼：支持低蓝光、不闪屏，莱茵低蓝光认证
11. 信号接口：≥1 HDMI、≥1 VGA
12. 俯仰调节：支持俯仰角度调节
五、键盘鼠标（15套）
1.标准 104 键全尺寸布局有线键盘，带独立数字小键盘，，产品为全新原厂正品，非翻新、非拆机、非贴牌产品。
2.产品兼容 Windows 操作系统，支持即插即用，无需额外安装驱动，适配台式机、瘦客户机。接口类型：USB 2.0 有线接口，线长≥1.5 米。
3.按键类型：薄膜静音按键，按键行程适中，按键敲击噪音低，适合办公室环境；按键寿命≥1000 万次。
4.键帽：ABS 材质，字符采用激光蚀刻工艺，字符耐磨不掉色；键帽字体清晰。
5.功能：带 Windows 多媒体快捷键（音量增减、静音等）；支持大小写、数字锁定指示灯。
6.底部带防滑脚垫，可折叠支撑脚，可调节键盘倾角。
7.防护：防泼溅设计，少量液体泼洒可保护内部电路。
8.鼠标接口类型：USB 2.0 有线接口，线长≥1.5 米。
9.鼠标传感器：光学传感器，分辨率≥1000DPI，定位稳定，支持普通办公桌、鼠标垫使用。
10.鼠标按键：3 键标准鼠标（左键、右键、滚轮）；按键寿命≥300 万次；滚轮滚动顺畅。
11.鼠标人体工学：对称式设计，左右手均可使用；外壳防滑，长时间办公不易疲劳。
12.鼠标和键盘同色系，配套统一风格。
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